**ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЖЕКЦИОНЕН ЕКРАН**

1.  СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯТА И ПРИЕМАНЕТО, МОЛЯ ПЪРВО ПРЕМЕСТЕТЕ ФИКСИРАЩИЯ КЛИПС НА ЩАНГАТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ И ПРЕМАХНЕТЕ ЗАДНИЯ ЕКРАН ПРЕДИ УПОТРЕБА.
2. УВЕРИТЕ СЕ, ЧЕ НЯМА ПРОБЛЕМ С ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И ВКЛЮЧЕТЕ В ЕЛТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.
3. НАТИСНЕТЕ РЪЧНИЯ ПРЕКЛЮЧВАТЕЛ, ЗА ДА ПОВДИГНЕТЕ ЕКРАНА, И ПОСТАВЕТЕ ПРЕКЛЮЧВАТЕЛЯ В ЦЕНТРАЛНОТО СПИРАЩО ПОЛОЖЕНИЕ КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА.
4. ТОЧКАТА НА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЕКРАНА Е ДЕБЪГНАТА ПРЕДИ НАПУСКАНЕ НА ФАБРИКАТА. НЯМА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ, МОЛЯ НЕ РАЗГЛАБЯЙТЕ И НЕ СМЕНЯЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ, АКО ОГРАНИЧЕНИЕТО СЕ ПРОМЕНИ ПОРАДИ ГОЛЯМИ ВИБРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТА. НЕОБХОДИМО Е СТРОГО ДА СЕ СЛЕДВАТ СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ И СТЪПКИ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЧИНИ ПОВРЕДА.

(1) ВХОД В РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА

ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ (ЧЕРВЕНА ЛАМПА), НАТИСНЕТЕ И ЗАДЪРЖАЙТЕ БУТОНА НАГОРЕ (ТОЗИ НАЙ-БЛИЗО ДО ЛАМПАТА), ДОКАТО СИНЯТА ЛАМПА СВЕТНЕ И ОСВОБОДЕТЕ.

(2) НАСТРОЙКА НА ДОЛНАТА ГРАНИЦА

ТОЗИ ПЪТ ЧРЕЗ БУТОНИТЕ НАГОРЕ И НАДОЛУ ЗА ДА НАСТРОИТЕ ДОЛНАТА ГРАНИЦА.

(3) ЗАПИСВАНЕ НА ДОЛНАТА ГРАНИЦА

СЛЕД КАТО ДОЛНАТА ГРАНИЦА Е ОПРЕДЕЛЕНА, ДЪЛГО НАТИСНЕТЕ БУТОНА НАГОРЕ ЗА 3 СЕКУНДИ, СИНЯТА ЛАМПА МИГА И ПОВДИГА РЪКАТА СИ, ПОКАЗВАЙКИ, ЧЕ ЗАПИСЪТ НА ДОЛНАТА ГРАНИЦА Е УСПЕШЕН.

(4) УСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРНАТА ГРАНИЦА

ПО ТОВА ВРЕМЕ, КРАТКО НАТИСНЕТЕ БУТОНА НАГОРЕ, ЕКРАНЪТ СЕ ПОВДИГА, КОГАТО ЕКРАНЪТ Е ЗАТВОРЕН, КРАТКО НАТИСНЕТЕ БУТОНА НАГОРЕ, ЗА ДА СПРЕТЕ.

(5) ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРИБИРАНЕ

СЛЕД НАСТРОЙКАТА НА ДОЛНАТА И ГОРНАТА ГРАНИЦА, ДЪЛГО НАТИСНЕТЕ БУТОНА НАГОРЕ ЗА 3 СЕКУНДИ, СИНЯТА ЛАМПА МИГА, ПОВДИГА РЪКАТА СИ, СИНЯТА ЛАМПА СТАВА ЧЕРВЕНА И ВЛИЗА В НОРМАЛНО РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ.

1. **ПРЕПОРЪЧАНИ МЕТОДИ ЗА МОНТАЖ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 111МОНТАЖ НА СТЕНА

ПРЕКАРАЙТЕ ВИНТА ПРЕЗ СТЕННИЯ ОТВОР ЗА ОЧКАЧВАНЕ НА КРАЙНАТА СТЕНА НА КАПАКА | 1. 222МОНТИРАНЕ НА ТАВАН

ОКАЧЕТЕ ХАЛКАТА НА КУКАТА НА ТАВАНА. | 3. МОНТАЖ НА КОНСОЛА ЗА СТЕНА | 4.СКРИТ МОНТАЖ |
|  | O |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА СКОБА (КОНЗОЛА) | ОСТАВЯТЕ ДОСТАТЪЧНО МЯСТО, ЗА ДА СКРИЕТЕ ПРОЕКЦИОННИЯ ЕКРАН |